{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["询价单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"询价单","index":0,"n_rows":18,"n_cols":13,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,2,4],[2,5,3,12],[3,0,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[5,12,13,12],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,4],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,3,13,4],[14,3,14,4],[14,12,15,12],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,0,18,12],[39,0,39,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["浙江巨化装备工程集团有限公司"]
["总 报 价 单"]
["地址：衢州市巨化厂区二路南端（原铝厂）",{"$nulls":4},"报价单位：需盖章"]
["手机：13957007300   联系人：姜忠兴"]
["序号","设备指令号","名称","标准、材质",null,"规格","数量（支）","重量（吨）","价格 元","金额","钢厂","交货期（天）","备注"]
[1,"YE25212","碳钢换热管","GB/T150.2-2024  09MnD",null,"φ25*2.5*4502.5",3256,20.336,{"$nulls":4},"09MnD换热管应符合GB/T150,2-2024中6,1,7条的规定，应为高精冷拔钢管，正火态，外径允许偏差±0.08mm，最小壁厚正偏差交货。管束级别为I级，换热管不允许拼接,且应逐根进行水压试验及超声检测（水压试验压力≥5Mpa）1)还根采用不大于20MPa水压试验,稳压时间不小于10秒，如果采用涡流探饰或漏磁探伤,须另还根进行5.8Mpa\n(两倍设计压力值)水压试验，保压时间不小于30秒;换热管还应该逐根进行超声检测。"]
[2,"YE25213","碳钢换热管","GB/T150.2-2024  09MnD",null,"φ25X2.5*3190",6,0.027]
[{"$nulls":5},"φ25X2.5*3260",5,0.025]
[{"$nulls":5},"φ25X2.5*3330",3,0.014]
[3,"YE25218","碳钢换热管","GB/T150.2-2024  09MnD",null,"φ19*2*5160",8,0.035]
[{"$nulls":5},"φ19*2*5215",7,0.031]
[{"$nulls":5},"φ19*2*5270",8,0.035]
[{"$nulls":5},"φ19*2*5325",7,0.032]
[{"$nulls":5},"φ19*2*5380","6+3",0.041]
[4,"QE25229","碳钢换热管","GB/T9948-2013  10#",null,"Φ19*2*3000",419,1.053,{"$nulls":4},"换热管应符合GB/T9948-2013的规定，应采用高精冷拔或冷轧管，正火态，管束级别为I级，不得拼接，外径允许偏差为±0.08mm，最小壁厚正偏差交货。其他技术要求按NB/T47019.1(.2)-2021标准要求。具体生产等书面通知"]
[5,"QE25230","碳钢换热管","GB/T9948-2013  10#",null,"Φ19*2*3000",346,0.87]
["合计"]
["       询价时间：2025.4.10报价单及承诺书需盖章上传,每项最低单价评标，换热管要求2025.5.9前交货，如有一项报价不符合技术及规格要求做废标处理，分批发货，换热管头端部不能有毛刺、油漆等其它腐蚀性材料、后续如有相同材料，按本次价格做增补合同、付款方式：合同材料全部到货后、经检验合格并向需方提供发票后，二个月内支付全部货款，货款为六个月内的银行电子承兑汇票。交货期超35天报价无效、其它详见招标公告。换热管生产厂家要求：无锡东群、常熟无缝、常州异型、安徽天大、江苏百澄。序号1、4、5换热管长度公差必须控制在0-3mm，如超差后续承担所有返修费用，二轮报价、需提供热处理报告含曲线图，超过最高限价250000元报价无效。"]