{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["M0306"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"M0306","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,2,8],[0,9,2,12],[0,13,0,15],[0,16,0,17],[1,13,1,15],[1,16,1,17],[2,13,2,15],[2,16,2,17],[3,0,3,2],[3,3,3,17],[4,0,4,2],[4,3,4,9],[4,10,4,13],[4,14,4,17],[5,0,5,2],[5,3,5,6],[5,8,5,9],[5,10,5,13],[5,14,5,17],[6,1,6,17],[7,1,7,3],[7,4,7,5],[7,6,7,8],[7,9,7,11],[7,12,7,14],[7,15,7,17],[8,1,8,17],[9,1,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,17],[10,1,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,17],[11,1,11,6],[11,7,11,8],[11,9,11,17],[12,1,12,6],[12,7,12,8],[12,9,12,17],[13,1,13,6],[13,7,13,8],[13,9,13,17],[14,1,14,6],[14,7,14,8],[14,9,14,17],[15,1,15,6],[15,7,15,8],[15,9,15,17],[16,1,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,17],[17,1,17,6],[17,7,17,8],[17,9,17,17],[18,1,18,6],[18,7,18,8],[18,9,18,17],[19,1,19,6],[19,7,19,8],[19,9,19,17],[20,1,20,6],[20,7,20,8],[20,9,20,17],[21,1,21,6],[21,7,21,8],[21,9,21,17],[22,1,22,6],[22,7,22,8],[22,9,22,17],[23,1,23,6],[23,7,23,8],[23,9,23,17],[24,1,24,6],[24,7,24,8],[24,9,24,17],[25,1,25,6],[25,7,25,8],[25,9,25,17],[26,1,26,6],[26,7,26,8],[26,9,26,17],[27,0,40,0],[27,1,40,4],[27,5,40,17],[41,1,41,17],[42,1,42,17],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,8],[43,9,43,11],[43,12,43,14],[43,15,43,17],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,8],[44,9,44,11],[44,12,44,14],[44,15,44,17],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,8],[45,9,45,11],[45,12,45,14],[45,15,45,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["巨化集团股份有限公司电化厂      ",{"$nulls":8},"订货数据表  除铁器",{"$nulls":3},"工 程 编 号"]
[{"$nulls":13},"设 计 阶 段",null,null,"施工图"]
[{"$nulls":13},"页    次",null,null,1]
["项 目 名 称",null,null,"耐碱PVDF锂电粘结剂研发"]
["子 项 名 称",null,null,"03干燥",{"$nulls":6},"子  项  号"]
["设 备 名 称",null,null,"管道式永磁除铁器",{"$nulls":3},"位号","CT001/2/3",null,"图      号"]
[1,"设  计  数  据"]
[2,"所 需 数 量",null,null,3,null,"运行（台）",null,null,3,null,null,"备用（台）",null,null,0]
[3,"工艺设计数据"]
[4,"处理介质",{"$nulls":7},"PVDF浆料（液体）"]
[5,"PH",{"$nulls":7},"6~7"]
[6,"颗粒大小",{"$nulls":5},"μm",null,"25~100"]
[7,"密度",{"$nulls":5},"kg/m³",null,"1050~1100"]
[8,"温度",{"$nulls":5},"℃",null,"最高85"]
[9,"物料含水率",{"$nulls":7},"80%~90%"]
[10,"管道物料流量",{"$nulls":5},"m³/h",null,"20~30"]
[11,"管道压力",{"$nulls":5},"MPa",null,"0.4~0.6"]
[12,"物料特性",{"$nulls":7},"无腐蚀、弱酸性、易粘附"]
[13,"操作方式",{"$nulls":7},"连续"]
[14,"室内/外安装",{"$nulls":7},"室内/室外"]
[15,"安装方式",{"$nulls":7},"管道法兰式，法兰标准HG/T20592-2009"]
[16,"磁场强度",{"$nulls":5},"Gs",null,"＞12000"]
[17,"密封件材质",{"$nulls":7},"氟橡胶"]
[18]
[19]
[20]
[21]
[23,"备注",{"$nulls":3},"\n1、采购前需进行图纸确认；\n\n2、除铁器材质要求：过流部件采用不锈钢316L，壳体采用不锈钢304；\n                                                              3、因物料易粘附，故除铁器需清理方便。不能从管道上拆卸清理；\n                                                     \n4、安装管道法兰规格：DN80/PN16；\n \n5、要求除铁器不要喷砂处理，过流部件抛光度要求 Ra≤0.4um内外表面光滑平整，便于清洁；\n \n6、要求磁棒3年内退磁率＜5%，设计使用寿命十年；\n\n7、要求除铁器长度约381mm（两法兰面间距），高度不超过270mm；\n\n8、要求除铁器使用快开式法兰且密封良好，设置提手方便拆装与搬运；\n\n9、要求底部侧面设排污阀，清理前可先排污。\n               "]
{"$rows_empty":13}
[24]
[25]
[26]
[27]
[28,"版 次",null,"日 期",null,"说   明",{"$nulls":3},"编  制",null,null,"校  核",null,null,"审  核"]