{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["仪表报价单"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"仪表报价单","index":0,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[25,0,25,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["日   期 ：2025-10-24（交货期：急11-12）"]
["序号","位号","类型","型号","规格","单位","数量","备注"]
[4,"TE-722A","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02BF，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=300mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN25 RF，接液材质：316L衬PTFE ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[5,"TE-722B","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02BF，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=300mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN25 RF，接液材质：316L衬PTFE ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[6,"TE-731B","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02BF，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN25 RF，接液材质：316L衬PTFE ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[7,"TE-705B","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02BF，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=200mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN25 RF，接液材质：316L衬PTFE ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[8,"TE-备01","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02BF，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=200mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN25 RF，接液材质：316L衬PTFE ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[9,"TE-备02","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02BF，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN25 RF，接液材质：316L衬PTFE ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[10,"TE-755A","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[11,"TE-754A","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～150℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=200mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[12,"TE-702A","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～200℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[13,"TE-703A","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～200℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[14,"TE-755B","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[15,"TE-754B","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～150℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=200mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[16,"TE-702B","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～200℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[17,"TE-703B","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～200℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[18,"TE-711","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～150℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[19,"TE-730B","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[20,"TE-备11","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[21,"TE-备12","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[22,"TE-备13","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～100℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=200mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[23,"TE-718","铂热电阻","RT24M-Pt100,测量范围:0～150℃,铠装直径：Φ8/316L,电气接口:1/2\"NPT(F),IP65，精度:A级,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=400mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN25 PN16 RF，接液材质：316 ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[24,"TE-732B","一体化温度变送器","TC84M-分度号：S,测量范围:0～1000℃,铠装直径：Φ8/2520,电气接口:1/2\"NPT(F),输出4~20mA+HART,IP65，精度:II级,温变：0.1%，,EXdIICT4(Gb)","直行整体钻孔套管:TH02B，套管内外径：Φ9/16，套管插深：U=250mm，过程接口：HG/T20592-2009(B) DN40 PN25 RF（304贴面哈C），套管材质：哈C ","支",1,"所有附件禁铜锌，铜锌含量小于0.2%","贴巨化表面"]
[36,{"$nulls":3},"合计",null,21]
[]
["注：1.以上价格含税含运费。 "]