{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[5,0,5,8],[6,0,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["浙江巨化自动化仪表有限公司"]
["项目：锦纶郑俊芳先做下单10.17温度计急件"]
["序号","位 号","设备名称","型    号","数量"]
[2,null,"热电阻","RT24M-PT100 TH02B 铠装芯：∅8 过程连接螺纹： M20*1.5     防爆等级：ExdIICT4 电气接口：M20*1.5 套管：TH02B  套管/材质∅16*9/304+PFA 法兰：HG/T 20592 SO50(B)-16RF U=400mm PFA品牌大金",10]
[3,null,null,"合计",10]