{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["楔式流量计"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"楔式流量计","index":0,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,1,1],[0,3,0,4],[1,3,1,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["浙江衢化氟化学      有限公司",null,"工程名称"]
[null,null,"设计项目","工艺技改"]
["楔式流量计"]
["位号 ",null,"FIR-119"]
["用途",null,"C-1228气相出料"]
["P&ID号"]
["管径",null,"DN50"]
[null,"工艺介质","二氧化硫/四氟化硅，含微量HF"]
["操","操作压力MPaG",0.21]
[null,"操作温度  ℃","44-48"]
["作","最大流量","500m3/h"]
[null,"正常流量","150m3/h"]
["条","最小流量",0]
[null,"操作状态密度kg/m3",700]
["件","操作状态粘度MPa.s",0.01]
[null,"标准状态密度kg/Nm3"]
[null,"型号"]
[null,"浮子号"]
[null,"测量范围","0-1000m3/h"]
[null,"公称直径( mm)","DN50"]
["流","精度"]
[null,"测量管材质","316L衬PFA"]
["量","浮子材质"]
[null,"衬里材质"]
["计","工艺连接形式","法兰"]
[null,"输出信号"]
["规","电源"]
[null,"法兰标准及等级","HG/T 20592 WN50(B)-40 FM"]
["格","法兰尺寸及密封面"]
[null,"取压口法兰尺寸：","HG/T 20592 WN50(B)-40  FM"]
[null,"楔比H/D："]
[null,"防爆等级","EExd IIC T4"]
[null,"防护等级","IP65"]
[]
[null,null,"禁水禁油"]
[null,"数量",1]
["制造厂"]