{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["自吸泵P-0481A"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1,"comments":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"自吸泵P-0481A","index":0,"n_rows":79,"n_cols":17,"rows_kept":79,"merged":[[0,0,2,8],[0,9,2,13],[0,14,0,15],[0,16,0,17],[1,14,1,15],[1,16,1,17],[2,14,2,15],[2,16,2,17],[3,0,3,2],[3,3,3,8],[3,9,3,10],[3,11,3,13],[3,14,3,15],[3,16,3,17],[4,0,4,2],[4,3,4,6],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,17],[5,1,5,3],[5,4,5,8],[5,9,5,12],[5,13,5,17],[6,1,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,8],[6,9,6,11],[6,12,6,14],[6,15,6,17],[7,1,7,17],[8,1,8,17],[9,1,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,17],[10,1,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,17],[11,1,11,6],[11,7,11,8],[11,9,11,12],[11,13,11,15],[11,16,11,17],[12,1,12,6],[12,7,12,8],[12,9,12,17],[13,1,13,6],[13,7,13,8],[13,9,13,17],[14,1,14,6],[14,7,14,8],[14,9,14,17],[15,1,15,6],[15,7,15,8],[15,9,15,17],[16,1,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,17],[17,1,17,6],[17,7,17,8],[17,9,17,17],[18,1,18,6],[18,7,18,8],[18,9,18,17],[19,1,19,6],[19,7,19,8],[19,9,19,17],[20,1,20,6],[20,7,20,8],[20,9,20,17],[21,1,21,6],[21,7,21,8],[21,9,21,17],[22,1,22,6],[22,7,22,8],[22,9,22,17],[23,1,23,6],[23,7,23,8],[23,9,23,17],[24,1,24,3],[24,4,24,17],[25,1,25,3],[25,4,25,17],[26,1,26,3],[26,4,26,17],[27,1,27,3],[27,4,27,17],[27,18,27,33],[28,1,28,3],[28,4,28,17],[29,1,29,8],[29,9,29,17],[30,1,30,3],[30,4,30,8],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[30,14,30,15],[30,16,30,17],[31,1,31,3],[31,4,31,8],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[31,14,31,15],[31,16,31,17],[32,1,32,3],[32,4,32,8],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[32,14,32,15],[32,16,32,17],[33,4,33,17],[34,1,34,3],[34,4,34,17],[35,1,35,3],[35,4,35,17],[35,18,35,33],[36,1,36,3],[36,4,36,17],[36,18,36,33],[37,1,37,3],[37,4,37,17],[37,18,37,33],[38,1,38,3],[38,4,38,17],[39,1,39,3],[39,4,39,17],[40,1,40,3],[40,4,40,17],[41,1,41,3],[41,4,41,17],[42,1,42,17],[43,1,48,1],[43,2,43,3],[43,4,43,8],[43,9,43,11],[43,12,43,17],[44,2,44,3],[44,4,44,8],[44,9,44,11],[44,12,44,13],[44,14,44,15],[44,16,44,17],[45,2,45,3],[45,4,45,8],[45,9,45,11],[45,12,45,17],[46,2,46,3],[46,4,46,8],[46,9,46,11],[46,12,46,17],[47,2,47,3],[47,4,47,8],[47,9,47,11],[47,12,47,17],[48,2,48,3],[48,4,48,8],[48,9,48,11],[48,12,48,17],[49,1,49,3],[49,4,49,17],[50,1,50,3],[50,4,50,17],[51,1,51,3],[51,4,51,17],[52,0,54,8],[52,9,54,13],[52,14,52,15],[52,16,52,17],[53,14,53,15],[53,16,53,17],[54,14,54,15],[54,16,54,17],[55,0,55,2],[55,3,55,8],[55,9,55,10],[55,11,55,13],[55,14,55,15],[55,16,55,17],[56,0,56,2],[56,3,56,6],[56,8,56,9],[56,10,56,12],[56,13,56,17],[57,1,57,17],[58,1,58,17],[59,1,59,17],[60,1,60,17],[61,1,61,17],[62,1,62,17],[63,1,63,17],[64,1,64,17],[65,1,65,17],[66,1,66,17],[67,1,67,17],[68,1,68,17],[69,1,69,17],[70,1,70,17],[71,1,71,17],[72,1,72,17],[73,1,73,17],[74,1,74,17],[75,1,75,17],[76,1,76,17],[77,1,77,17],[78,1,78,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"订货数据表\n泵",{"$nulls":4},"版    次",null,0]
[{"$nulls":14},"第   1  页",null,"共     2 页"]
[{"$nulls":14},"专    业",null,"工艺/设备"]
["项目代号及名称",{"$nulls":8},"设备位号",null,"P-0481AB",null,null,"设备名称",null,"雨水缓冲泵"]
["子项名称及代号",null,null,"氟新装置清污分流改造变更",{"$nulls":3},"阶段","施工图",null,"图      号"]
[1,"泵 类 型",null,null,"化工离心泵",{"$nulls":4},"安 装 方 式",{"$nulls":3},"□卧式     √立式"]
[2,"*所 需 数 量",null,null,2,null,"运行（台）",null,null,2,null,null,"运行方式",null,null,"√连续  □间歇"]
[3,"工艺设计数据"]
[4,"操作条件（单台泵）"]
["*5","输送介质",{"$nulls":7},"含氟废水"]
["*6","腐蚀性/毒性",{"$nulls":7},"中度腐蚀/剧毒"]
[7,"固体含量",{"$nulls":5},"%Wt",{"$nulls":5},"颗粒大小(mm)"]
["*8","介质入口温度",{"$nulls":5},"℃",null,"最低  0℃      正常 25℃      最高 60℃"]
["*9","介质入口压力",{"$nulls":5},"MPa（G）",null,"最小 -0.06MPa   正常 -0.025MPa    最大-0.01MPa  "]
[10,"介质出口压力",{"$nulls":5},"MPa（G）"]
["*11","正常输送温度下的密度",{"$nulls":5},"kg/m3",null,1000]
[12,"正常输送温度下的粘度",{"$nulls":5},"cp",null,1]
[13,"正常输送温度下的饱和蒸汽压",{"$nulls":5},"MPa（A）",null,"0.003MPa"]
[14,"凝固点",{"$nulls":5},"℃"]
["*15","额定流量",{"$nulls":5},"m3/h",null,60]
[16,"正常流量",{"$nulls":5},"m3/h"]
[17,"最小流量",{"$nulls":5},"m3/h"]
["*18","扬程",{"$nulls":5},"m",null,30]
["*19","吸上高度",{"$nulls":5},"m",null,5.5]
[20,"安装位置：",null,null," √室外  □室内  □有棚    √无棚"]
["*21","泵型要求",null,null," √悬臂离心泵    □双支撑离心泵"]
["*22","轴承",null,null," √SKF  √NSK  √FAG "]
["*23","轴承润滑型式",null,null," √油脂润滑  □油雾润滑 "]
["*24","是否要求夹套",null,null,"□是   √否"]
["*25","过流部件材质要求",{"$nulls":7},"接 口 管 道"]
[26,"泵壳",null,null,304,{"$nulls":4},"接管","公称直径",null,"公称压力",null,"*法兰标准",null,"密封面"]
[27,"叶轮",null,null,304,{"$nulls":4},"进口","DN100",null,1.6,null,"HG20592(PL)",null,"RF"]
[28,"轴/轴套",{"$nulls":7},"出口","DN80",null,1.6,null,"HG20592(PL)",null,"RF"]
["*29","联轴器形式",null,null,"□膜片联轴器 √其他:"]
["*30","叶轮型式",null,null,"√闭式叶轮   □半开式叶轮   □开式叶轮"]
["*31","机封选型",null,null,"□单端面机封 □双端面集装式机封 □非平衡式 □平衡式  √其他:"]
[32,"*动环材质",null,null,"□硬质合金  □镶嵌硬质合金  □SSIC  □石墨 √其他:"]
[33,"*静环材质",null,null,"□硬质合金  □镶嵌硬质合金  □SSIC  □石墨 √其他:"]
[34,"*弹簧材质",null,null,"□304  □316L   □2205   □哈氏C  □√其他："]
[35,"*辅助密封圈材质",null,null,"□氟橡胶  □全氟醚  √其他："]
[36,"*垫片材质",null,null," √PTFE  □ 金属缠绕垫 □波齿垫 □其他"]
[37,"机架加固要求"]
[38,"电 机 性 能"]
[39,"电\n动\n机","型 号",{"$nulls":6},"额定功率（KW）"]
[40,null,"*电 源",null,"AC",{"$nulls":4},"*频率（Hz）",null,null,50,null,"*相（PH）",null,3]
[41,null,"*转 速",null,"2960rpm",{"$nulls":4},"*防爆等级",null,null,"防爆"]
[42,null,"*防护等级",{"$nulls":6},"*电压",null,null,"380V"]
[43,null,"*绝缘等级",{"$nulls":6},"*防腐等级"]
[44,null,"*安装方式"]
[45,"随机提供配件",null,null,"√一套地脚螺栓  √一套进、出口配对法兰及密封垫片、紧固件"]
[46,{"$nulls":3},"√一套泵组O型密封圈及密封垫  √一套泵出口止回阀，和进口过滤器  "]
[47,{"$nulls":3}," □一套滚动轴承  □一套油过滤芯（如有） □其他"]
[{"$nulls":9},"订货数据表\n泵",{"$nulls":4},"版    次",null,0]
[{"$nulls":14},"第   2  页",null,"共     2 页"]
[{"$nulls":14},"专    业",null,"工艺/设备"]
["项目代号及名称",{"$nulls":8},"设备位号",null,"P-0481AB",null,null,"设备名称",null,"雨水缓冲泵"]
["子项名称及代号",null,null,"氟新装置清污分流改造变更",{"$nulls":3},"阶段","施工图",null,"图      号"]
[48,"技术要求："]
[49,"泵制造标准：□GB/T 5657 □GB/T 5656 □GB/T3215 □ SH/T3139 □ISO5199   □SH/T3140  "]
[50," □ISO13709 □API610  标准按最新版本执行"]
[51,"滚动轴承使用寿命按32000小时设计"]
[52,"整泵使用寿命按20年设计，不间断运行时间16000小时。"]
[53,"电机能效等级不低于GB18613-2020二级能效标准，品牌选择南阳、佳木斯、无锡东元。"]
[54,"联轴器选用无锡创明、沈阳申克品牌，7.5KW以上金属离心泵带中间短节"]
[55,"润滑油系统等一切过流部件材料均选用304奥氏体不锈钢（包括螺栓、螺母）；"]
[56,"非强制润滑的轴承箱应装有容量至少为0.12升的可视恒油位给油，轴承箱体上设置视镜永久性高低油位标记，视镜采用螺纹型式，规格M27以上；"]
[57,"如果采用流体动压轴承、强制润滑方式或功率大于37KW，建议对流体动压径向和推力轴承安装轴承金属的温度探测器，并考虑在每个轴承箱中安装两个测径向振动的传感器、推力端安装两个测量轴向振动的传感器，以上传感器的安装调试按API670标准实施"]
[58,"联轴器参照 API 671 最新版标准设计制造，使用系数≥1.5，配带无火花开启式护罩为标准配置；"]
[59,"采用带加长段的金属绕性联轴器作为标准配置安装在泵和驱动机之间以传递转速、功率等；"]
[60,"泵厂所选泵型机械密封腔设计需符合API682以及 API610；"]
[61,"机械密封格兰（端盖）、轴套、摩擦付、辅助密封圈及补偿元件的选材按API682执行，机械密封宜选用集装式并尽量采用多点冲洗，机封格兰上的冲洗口、封液进出口、急冷口、检漏口等口径要有大小差异，并在各接口位置要有明显的介质标注；"]
[62," 机械密封密封介质泄漏量执行API682标准，机械密封连续使用寿命不小于16000小时；"]
[63,"密封冲洗系统除泵体、密封压盖上的密封接口可以用螺纹连接外，其他接口都不能用螺纹连接，冲洗系统的管线、接头、法兰、冷却器、缓冲罐等材料按API682标准选用奥氏体不锈钢材料；"]
[64,"机械密封具体配置见数据表（需确定密封型式及密封冲洗方案），根据设备分级要求，A级泵双端面集装式机械密封选用博格曼、福斯、约翰克兰，B级及以下泵双端面集装式机械密封选用四川日机、成都一通、丹东克隆，C级及以下双端面集装式机械密封选用兴业、金泰、嘉善密封、成都化兴。"]
[65,"规定泵及电机涂漆颜色（按各二级单位要求）"]
[66,"规定铭牌应用18-8不锈钢来制作，铭牌的规格尺寸、内容根据API610的要求来制作；"]
[67,"每台泵要求木箱包装，每个包装箱内均应有装箱清单，所有包装应能保证运输过程中产品不受损坏、遗失，并能保证露天放置时间不小于半年；"]
[68,"包装箱外贴上牢固的唛头，唛头上要求有合同号，二维码，设备名称、设备数量，发货人全称，联系方式，收货人姓名，联系方式"]
[69,"厂家可根据经验优化材质，但需取得用户认可。"]