{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","位号","名称","型号规格","数量"]
[1,null,"不锈钢隔膜压力表","表壳304/YTP-100F2A 0-25 MPa 法兰标准：HG 20615  2\" CL900  RF 304 膜片316L ",5]
[2,null,"不锈钢隔膜压力表耐震","表壳304/YTPN-100F2A 0-1.6 MPa 法兰标准：HG 20615  2\" CL150 RF 304 膜片316L ",5]
[3,null,"不锈钢隔膜压力表耐震","表壳304/YTPN-100F2A 0-16 MPa 法兰标准：HG 20615  2\" CL900RF 304 膜片316L ",5]
[null,null,"总  计",null,15]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}