{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["询价单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"询价单","index":0,"n_rows":10,"n_cols":13,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,4],[1,5,2,12],[2,0,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[4,12,5,12],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[6,12,7,12],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,0,10,12],[31,0,31,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价单"]
["询价单位：浙江巨化装备工程集团有限公司",{"$nulls":4},"报价单位：填写公司全称（需盖章）"]
["手机：13957007300   联系人：姜忠兴"]
["序号","设备指令号","名称","标准、材质",null,"规格","数量（支）","重量（吨）","单价 元","金额","钢厂","交货期（天）","备注"]
[1,"YE251155","碳钢换热管","GB/T9948-2013   10#",null,"Φ25×2.5*4500",737,4.6,{"$nulls":4},"换热管应符合GB/T6479-2013的规定，应采用高精冷拔或冷轧管，正火态，管束级别为I级，不得拼接，外径允许偏差为±0.08mm，壁厚允许偏差为±7.5%mm。其他技术要求按NB/T47019.1(.2)-2021标准要求。"]
[2,"YE251138","碳钢换热管","GB/T9948-2013   10#",null,"Φ19*2.5*4300",820,3.59]
[3,"YE251248","碳钢换热管","GB/T9948-2013   20#",null,"Φ32x2.5*1506",87,0.27,{"$nulls":4},"换热管应符合GB/T6479-2013的规定，应采用高精冷拔或冷轧管，正火态，管束级别为I级，不得拼接，外径允许偏差为±0.13mm，最小壁厚正偏差交货。其他技术要求按NB/T47019.1(.2)-2021标准要求。"]
[4,"YE251249","碳钢换热管","GB/T9948-2013   20#",null,"Φ32x2.5*1506",142,0.43]
["合计"]
["    注：2025年12月18日，报价单及承诺书需盖章上传,每项最低单价中标,如有序号缺项所有报价无效、管头端部不能有毛刺、油漆等其它腐蚀性材料、后续如有相同材料，按本次价格做增补合同、付款方式：合同材料全部到货后、经检验合格并向需方提供发票后，二个月内支付全部货款，货款为六个月内的银行电子承兑汇票。其它详见招标公告。生产厂家要求：常熟无缝、常熟异型、无锡东群，换热管长度公差0-3mm，如超差后续承担所有返修费用，需提供热处理报告含曲线图，交货期要求：35天，超过最高限价100000元报价无效。"]