{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["不锈钢管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1,"comments":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"不锈钢管","index":0,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,4],[2,5,3,11],[3,0,3,4],[7,11,8,11],[12,0,12,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["浙江巨化装备工程集团有限公司"]
["报 价 单"]
["地址：衢州市巨化厂区二路南端（原铝厂） 电话：0570-3614110",{"$nulls":4},"报价单位：需盖章"]
["传真：0570-3096258 /手机：13957007300    联系人：姜忠兴"]
["序号","设备指令号","名称","标准、材质","规格","数量（支）","  价格     (元/Kg)","重量KG","总价","钢厂","交货期","备注"]
[1,"YE250435-2","换热管","GB/T13296-2023   S31603","Φ25*2*2000",1010,{"$nulls":5},"不锈钢换热管应符合GB/T13296-2013的规定，应采用高精冷拔或冷轧管，固溶态，管束级别为I级，不得拼接，外径允许偏差为±0.08mm，壁厚允许偏差为-7.5%S。其他技术要求按NB/T47019.1(.5)-2021标准要求。永兴料"]
[2,"YE250442","换热管","GB/T13296-2023   S31603","Φ19*2*6310~8270",1128,null,6750,{"$nulls":3},"不锈钢换热管应符合GB/T13296-2013的规定，应采用高精冷拔或冷轧管，固溶态，管束级别为I级，不得拼接，外径允许偏差为±0.08mm，壁厚允许偏差为-7.5%S。其他技术要求按NB/T47019.1(.5)-2021标准要求。永兴料，直管交货，具体长度对应数量以后续合同为准。"]
[4,"QE250465","换热管","GB/T13296-2023   S30408","Φ25*2*4500",159,{"$nulls":5},"不锈钢换热管应符合GB/T13296-2013的规定，应采用高精冷拔或冷轧管，固溶态，管束级别为I级，不得拼接，外径允许偏差为±0.08mm，壁厚允许偏差为0~+15%Smm。其他技术要求按NB/T47019.1(.5)-2021标准要求。永兴料"]
[5,"YE250468","换热管","GB/T13296-2023   S30408","Φ25*2.5*3000",605]
[6,"YE250464","换热管","GB/T13296-2023   S30408","Φ38*2*2528",198,{"$nulls":5},"不锈钢换热管应符合GB/T13296-2013的规定，应采用高精冷拔或冷轧管，固溶态，管束级别为I级，不得拼接，外径允许偏差为±0.13mm，壁厚允许偏差为0~+15%Smm。其他技术要求按NB/T47019.1(.5)-2021标准要求。永兴料，其中4支长度为L=2523"]
[7,"YE250492","换热管","GB/T13296-2023   S30408","Φ32*3*2500",403,{"$nulls":4},7.7,"换热管应符合GB/T13296-2023的规定，应采用冷拔或冷轧钢管，固溶态，管束级别为I级，不得拼接，外径允许偏差为±0.08mm，壁厚偏差-2~0mm。换热管必须逐根水压试验，试验压力≥6Mpa，其他技术要求NB/T47019.1(.5)-2021标准要求。永兴料 特急件"]
[null,"合计"]
["   询价时间：2025.6.6报价单及承诺书需盖章上传,每项按最低单价评标，如出现两名相同商务得分最高的竞价单位，由竞价专家组根据以往供货商供货使用情况（送货质量、交货率、处理质量响应及时度，交货能力）、成交候选人企业资质及生产能力情况选订其中一名为成交候选人，报价含税含运费，如价格相同，选择交货期最短的供应商，保留和最佳报价者的议价权利，如单价与总价不符时，以单价为准复核总价，报价含税含运费，一个月内支付全部货款，货款为六个月内的电子承兑汇票。换热管长度公差0-3mm，如超差后续所有返修费用供方承担，需提供热处理报告含曲线图，非业主技术协议厂家要求报价无效、交货期：30天，超过最高限价600000元报价无效。"]