{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["P1119DE"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1,"comments":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"P1119DE","index":0,"n_rows":56,"n_cols":17,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,2,8],[0,9,2,13],[0,14,0,15],[0,16,0,17],[1,14,1,15],[1,16,1,17],[2,14,2,15],[2,16,2,17],[3,0,3,2],[3,3,3,8],[3,9,3,10],[3,11,3,13],[3,14,3,15],[3,16,3,17],[4,0,4,2],[4,3,4,6],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,17],[5,1,5,3],[5,4,5,8],[5,9,5,12],[5,13,5,17],[6,1,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,8],[6,9,6,11],[6,12,6,14],[6,15,6,17],[7,1,7,17],[8,1,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,17],[9,1,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,17],[10,1,10,2],[10,4,10,6],[10,7,10,9],[10,10,10,11],[10,12,10,14],[10,15,10,17],[11,1,11,6],[11,7,11,8],[11,9,11,17],[12,1,12,6],[12,7,12,8],[12,9,12,17],[13,1,13,6],[13,7,13,8],[13,9,13,17],[14,1,14,6],[14,7,14,8],[14,9,14,17],[15,1,15,6],[15,7,15,8],[15,9,15,17],[16,1,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,17],[17,1,17,6],[17,7,17,8],[17,9,17,17],[18,1,18,6],[18,7,18,8],[18,9,18,17],[19,1,19,6],[19,7,19,8],[19,9,19,17],[20,1,20,6],[20,7,20,8],[20,9,20,17],[21,1,21,6],[21,7,21,8],[21,9,21,17],[22,1,22,6],[22,7,22,8],[22,9,22,17],[23,1,23,3],[23,4,23,17],[24,1,24,3],[24,4,24,17],[25,1,25,3],[25,4,25,8],[25,9,25,13],[25,14,25,17],[26,1,26,3],[26,4,26,8],[26,9,26,13],[26,14,26,17],[27,1,27,3],[27,9,27,13],[27,14,27,17],[28,1,28,3],[28,4,28,17],[29,1,29,3],[29,4,29,17],[30,1,30,8],[30,9,30,17],[31,1,31,3],[31,4,31,8],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[31,14,31,15],[31,16,31,17],[32,1,32,3],[32,4,32,8],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[32,14,32,15],[32,16,32,17],[33,1,33,3],[33,4,33,8],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[33,14,33,15],[33,16,33,17],[34,1,34,3],[34,4,34,17],[35,1,35,3],[35,4,35,17],[36,1,36,17],[37,1,42,1],[37,2,37,3],[37,4,37,8],[37,9,37,11],[37,12,37,17],[38,2,38,3],[38,4,38,8],[38,12,38,13],[38,14,38,15],[38,16,38,17],[39,2,39,3],[39,4,39,8],[39,9,39,11],[39,12,39,17],[40,2,40,3],[40,4,40,8],[40,9,40,11],[40,12,40,17],[41,2,41,3],[41,4,41,8],[41,9,41,11],[41,12,41,17],[42,2,42,3],[42,4,42,11],[42,12,42,14],[42,15,42,17],[43,2,43,3],[43,4,43,17],[44,0,46,8],[44,9,46,13],[44,14,44,15],[44,16,44,17],[45,14,45,15],[45,16,45,17],[46,14,46,15],[46,16,46,17],[47,0,47,2],[47,3,47,8],[47,9,47,10],[47,11,47,13],[47,14,47,15],[47,16,47,17],[48,0,48,2],[48,3,48,6],[48,8,48,9],[48,10,48,12],[48,13,48,17],[49,1,51,3],[49,4,49,17],[50,4,50,17],[51,4,51,17],[52,0,52,17],[53,0,53,17],[54,1,54,17],[55,1,55,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"订货数据表\n泵（拟定稿）",{"$nulls":4},"版    次",null,0]
[{"$nulls":14},"第   1  页",null,"共     2 页"]
[{"$nulls":14},"专    业",null,"工艺/设备"]
["项目代号及名称",{"$nulls":8},"设备位号",null,"2P1121A/P1121",null,null,"设备名称",null,"三乙胺泵"]
["子项名称及代号",{"$nulls":6},"阶段","施工图",null,"图      号"]
[1,"泵 类 型",null,null,"气动柱塞泵",{"$nulls":4},"安 装 方 式",{"$nulls":3},"卧式/立式"]
[2,"*所 需 数 量",null,null,2,null,"运行（台）",null,null,2,null,null,"运行方式",null,null,"☑连续  □间歇"]
[3,"工艺设计数据（单泵操作条件）"]
[4,"*输送介质名称",{"$nulls":7},"三乙胺"]
[5,"*腐蚀性/毒性",{"$nulls":7},"易燃易爆，无腐蚀无毒"]
[6,"固体含量",null,"%Wt",{"$nulls":3},"颗粒大小(mm)",{"$nulls":4},"硬度（HK)"]
[7,"*介质入口温度",{"$nulls":5},"℃",null,"最低      5    正常   30     最高  50"]
[8,"*介质入口压力",{"$nulls":5},"MPa（G）",null,"最小     0.02    正常    0.02    最大 0.02 "]
[9,"*介质出口压力",{"$nulls":5},"MPa（G）",null,2]
[10,"*正常输送温度下的密度",{"$nulls":5},"kg/m3",null,700.2]
[11,"正常输送温度下的粘度",{"$nulls":5},"cp",null,0.2771]
[12,"正常输送温度下的饱和蒸汽压",{"$nulls":5},"MPa（A）",null,0.0259]
[13,"凝固点",{"$nulls":5},"℃"]
[14,"*最大流量",{"$nulls":5},"m3/h",null,"0.27L/H"]
[15,"*正常流量",{"$nulls":5},"m3/h",null,"0.075L/H"]
[16,"*最小流量",{"$nulls":5},"m3/h"]
[17,"扬程",{"$nulls":5},"m"]
[18,"*NPSHa",{"$nulls":5},"m",null,8]
[19,"安装位置：",null,null,"☑室外  □室内  ☑有棚   □无棚"]
[20,"*泵型要求",null,null,"□机械隔膜计量泵    □液压隔膜计量泵  ☑柱塞式计量泵"]
[21,"*配备膜片报警装置",null,null,"□是 ☑否",{"$nulls":4},"*配备缓冲罐",{"$nulls":4},"☑是 □否"]
[22,"*泵头数",null,null,"☑单头  □双头  □多头   ",{"$nulls":4},"*配备出口阻尼器",{"$nulls":4},"□是 ☑否"]
[23,"*配备出口安全阀",null,null,"☑是 □否",{"$nulls":4},"是否选用双膜片",{"$nulls":4},"□是 ☑否"]
[24,"*轴承品牌：",null,null,"☑SKF  □NSK  □FAG   □其他:              ."]
[25,"是否要求夹套：",null,null,"□是  ☑否"]
[26,"过流部件材质要求",{"$nulls":7},"接 口 管 道"]
[27,"*过流部件材质 ",null,null,"□304☑316L□其他：",{"$nulls":4},"接管","公称直径",null,"公称压力",null,"*法兰标准",null,"密封面"]
[28,"*垫片材质",null,null,"□PTFE  □其他：",{"$nulls":4},"进口",null,null,25,null,"HG/T20592",null,"RF"]
[29,"*膜片材质",null,null,"□PTFE  □其他：",{"$nulls":4},"出口",null,null,25,null,"HG/T20592",null,"RF"]
[30,"*阀球材质",null,null,"□304 □316L □陶瓷  □HC276"]
[31,"机架加固要求",null,null,"□ 地脚螺栓两侧增加筋板     □ 无要求"]
[32,"电 机 性 能"]
[33,"电\n动\n机","型 号",{"$nulls":6},"额定功率（KW）"]
[34,null,"*电 源",{"$nulls":6},"*频率（Hz）",{"$nulls":4},"*相（PH）"]
[35,null,"*转 速",{"$nulls":6},"*防爆等级",null,null,"dⅡBT4"]
[36,null,"*防护等级",{"$nulls":6},"*电压"]
[37,null,"*绝缘等级",{"$nulls":6},"*防腐等级",null,null,"WF2"]
[38,null,"*安装方式",null,"□ B3  □ B5  □ B35 □ V1 □ 其他：",{"$nulls":7},"是否变频",null,null,"□是 □否"]
[39,null,"*电机品牌",null,"□卧龙电气南阳  □佳木斯股份  □无锡东元   □ABB □西门子 □其他："]
[{"$nulls":9},"订货数据表\n泵(拟定稿）",{"$nulls":4},"版    次",null,0]
[{"$nulls":14},"第   2  页",null,"共     2 页"]
[{"$nulls":14},"专    业",null,"工艺/设备"]
["项目代号及名称",{"$nulls":8},"设备位号",null,"2P1121A/P1121",null,null,"设备名称",null,"三乙胺泵"]
["子项名称及代号",{"$nulls":6},"阶段","施工图",null,"图      号"]
[40,"*随机提供配件",null,null,"□一套地脚螺栓  □一套进、出口配对法兰及密封垫片、成套紧固件"]
[41,{"$nulls":3},"□一套单向阀组件   □一套单向阀阀球 □一套膜片"]
[42,{"$nulls":3}," □一套滚动轴承  □一套油过滤芯（如有） □其他："]
["备注：打*号条款为必填"]
["其它技术要求"]
[47,"每套气动计量泵组包含设备：阻聚剂输送泵，容积为13L的阻聚剂进料罐（材质S30408），厂家提供远传液位计，泵后压力表等相关仪表，安全阀，开关阀等，内部管线由厂家安装。泵组与相关仪表管线组成撬块，撬块材质为304不锈钢，每台泵为一个撬块。"]
[48,"厂家可根据经验优化材质，但需取得用户认可。"]