{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":83,"n_cols":9,"rows_kept":83,"merged":[[63,0,63,8],[64,0,64,8],[65,0,65,8],[66,0,66,8],[66,9,71,9],[67,0,67,8],[68,0,68,8],[69,0,69,8],[70,0,70,8],[71,0,71,8],[72,0,72,8],[73,0,73,8],[74,0,74,8],[75,0,75,8],[75,9,79,9],[76,0,76,8],[77,0,77,8],[78,0,78,8],[79,0,79,8],[80,0,80,8],[81,0,81,8],[82,0,82,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","规格型号","交货文本","采购申请数量","采购申请计量单位","交货期","单价","总价","品牌产地"]
[1,"裂化碳素无缝钢管\\Φ57×3.5MM\\20#/GB9948","过磅结算",{"v":600,"d":"600.00"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[2,"裂化碳素无缝钢管\\Φ219×6MM\\20#/GB9948","过磅结算",{"v":700,"d":"700.00"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[3,"流体碳素无缝钢管\\Φ159×4.5MM\\20#/GB8163","过磅结算，定长：6130mm±10mm/根数量：100根内径：150（ + 0.3，- 0.5）外径：159（ + 0.3，- 0.5）厚度：4.5",{"v":10300,"d":"10,300.00"},"KG"]
[4,"流体碳素无缝钢管\\Φ108×6MM\\20#/GB8163","过磅结算",241.44,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[5,"流体碳素无缝钢管\\Φ219×4.5MM\\20#/GB8163","过磅结算",504.32,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[6,"裂化碳素无缝钢管\\Φ45×6MM\\20#/GB9948","过磅结算",{"v":57.7,"d":"57.70"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[7,"裂化碳素无缝钢管\\Φ76×8MM\\20#/GB9948","过磅结算",{"v":536.8,"d":"536.80"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[8,"流体碳素无缝钢管\\Φ89×4.5MM\\20#/GB8163","过磅结算",150.08,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[9,"热轧不锈钢板\\δ=10MM\\321","过磅结算",{"v":1800,"d":"1,800.00"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[10,"热浸锌钢格栅板\\G405/40/100\\Q235","理计结算，2*1米",{"v":100,"d":"100.00"},"平米",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[11,"流体碳素无缝钢管\\Φ89×5MM\\20#/GB8163","过磅结算",{"v":2000,"d":"2,000.00"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[12,"不锈扁钢\\-50×6mm\\316L","过磅结算",{"v":250,"d":"250.00"},"KG"]
[13,"不锈圆钢\\Φ20MM\\316L","过磅结算",{"v":250,"d":"250.00"},"KG"]
[14,"热轧不锈钢板\\δ=10MM\\316L","过磅结算",{"v":400,"d":"400.00"},"KG"]
[15,"碳素H型钢\\H250×250×9×14MM\\Q235","过磅结算",{"v":1600,"d":"1,600.00"},"KG"]
[16,"碳素H型钢\\H200×200×8×12MM\\Q235","过磅结算",{"v":1200,"d":"1,200.00"},"KG"]
[17,"碳素H型钢\\H250×250×9×14MM\\Q235","过磅结算",{"v":1737.6,"d":"1,737.60"},"KG"]
[18,"不锈角钢\\∠70×70×7MM\\304","过磅结算",{"v":590.4,"d":"590.40"},"KG"]
[19,"镀锌钢板\\δ=8MM\\Q235","过磅结算，镀锌钢板    240*240*8 Q235B ",{"v":50,"d":"50.00"},"KG"]
[20,"碳素H型钢\\H150×150×7×10mm\\Q355B","过磅结算",{"v":1032,"d":"1,032.00"},"KG"]
[21,"热轧不锈钢板\\δ=8MM\\304","过磅结算",{"v":565,"d":"565.00"},"KG"]
[22,"流体碳素无缝钢管\\Φ18×3MM\\20#/GB8163","过磅结算，送宁波巨化",{"v":150,"d":"150.00"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[23,"流体碳素无缝钢管\\Φ25×3MM\\20#/GB8163","过磅结算，送宁波巨化",{"v":340,"d":"340.00"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[24,"流体碳素无缝钢管\\Φ32×3MM\\20#/GB8163","过磅结算，送宁波巨化",{"v":500,"d":"500.00"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[25,"镀锌槽钢\\[8#\\Q235","过磅结算，送宁波巨化",{"v":1500,"d":"1,500.00"},"KG"]
[26,"化肥用合金无缝钢管\\Φ89×5MM\\15CRMO/GB6479","过磅结算",{"v":100,"d":"100.00"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[27,"碳素H型钢\\H150×150×7×10MM\\Q235","过磅结算",{"v":1868,"d":"1,868.00"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[28,"裂化碳素无缝钢管\\Φ159×8mm\\16Mn/GB9948","过磅结算，送宁波巨化",{"v":1500,"d":"1,500.00"},"KG"]
[29,"高压锅炉碳素无缝钢管\\Φ33.7×4.5mm\\20G/GB5310","过磅结算；Pipe, 20G GB/T5310, SMLS, PE, HG/T 20553(Ia)，DN25，S-80；12米",38.88,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[30,"碳素H型钢\\H150×150×7×10mm\\Q355B","过磅结算",{"v":574.2,"d":"574.20"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[31,"高压锅炉碳素无缝钢管\\Φ33.7×4.5mm\\20G/GB5310","过磅结算",72.91,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[32,"高压锅炉碳素无缝钢管\\Φ42.4×5MM\\20G/GB5310","过磅结算",{"v":47.5,"d":"47.50"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[33,"高压锅炉碳素无缝钢管\\Φ48.3×5mm\\20G/GB5310","过磅结算",194.87,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[34,"流体碳素无缝钢管\\Ф17.2×3.2mm\\20#/GB8163","过磅结算",11.05,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[35,"流体碳素无缝钢管\\Φ26.9×4mm\\20#/GB8163","过磅结算",{"v":89,"d":"89.00"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[36,"流体碳素无缝钢管\\Φ42.4×5MM\\20#/GB8163","过磅结算",253.17,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[37,"流体碳素无缝钢管\\Φ60.3×4mm\\20#/GB8163","过磅结算",262.68,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[38,"流体碳素无缝钢管\\Φ168.3×7.1mm\\20#/GB8163","过磅结算",395.13,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[39,"流体碳素无缝钢管\\Φ219.1×6.3mm\\20#/GB8163","过磅结算",181.83,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[40,"流体碳素无缝钢管\\Φ323.9×6.3mm\\20#/GB8163","过磅结算",{"v":1085.51,"d":"1,085.51"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[41,"裂化碳素无缝钢管\\Φ33.7×4.5mm\\20#/GB9948","过磅结算",48.28,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[42,"裂化碳素无缝钢管\\Ф42.4×5MM\\20#/GB9948","过磅结算",4.61,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[43,"裂化碳素无缝钢管\\Φ114.3×6.3mm\\20#/GB9948","过磅结算",310.41,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[44,"高压锅炉碳素无缝钢管\\Φ114.3×8.8mm\\20G/GB5310","过磅结算",{"v":2358.12,"d":"2,358.12"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[45,"高压锅炉碳素无缝钢管\\Φ168.3×11mm\\20G/GB5310","过磅结算",213.35,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[46,"流体碳素无缝钢管\\Φ42.4×3.6MM\\20#/GB8163","过磅结算",13.78,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[47,"流体碳素无缝钢管\\Φ323.9×8.8mm\\20#/GB8163","过磅结算",{"v":2735.16,"d":"2,735.16"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[48,"流体碳素无缝钢管\\Φ406.4×10mm\\20#/GB8163","过磅结算",146.63,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[49,"裂化碳素无缝钢管\\Φ60.3×4mm\\20#/GB9948","过磅结算",427.61,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[50,"裂化碳素无缝钢管\\Φ88.9×5.6mm\\20#/GB9948","过磅结算",103.53,"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[51,"裂化碳素无缝钢管\\Φ139.7×6.3mm\\20#/GB9948","过磅结算",{"v":3108,"d":"3,108.00"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[52,"裂化碳素无缝钢管\\Φ219.1×6.3mm\\20#/GB9948","过磅结算",{"v":5487.99,"d":"5,487.99"},"KG"]
[53,"流体碳素无缝钢管\\Φ355.6×10MM\\20#/GB8163","过磅结算",{"v":1704.5,"d":"1,704.50"},"KG",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[54,"碳素H型钢\\H250×250×9×14MM\\Q235","过磅结算",{"v":4344,"d":"4,344.00"},"KG"]
[55,"碳素H型钢\\H200×150×6×9MM\\Q235","过磅结算",{"v":2990,"d":"2,990.00"},"KG"]
[56,"不锈扁钢\\-40×4MM\\304","过磅结算",{"v":624,"d":"624.00"},"KG"]
[57,"无氧裸铜线","无氧铜线转盘规格材质条件：轴心：35mm；圆盘外径：220mm；高度 ：240mm；线盘材质：塑料无氧裸铜线规格型号：TY-0.8包装要求：每个线盘密封包装（见附件）",{"v":1000,"d":"1,000.00"},"KG"]
[58,"碳素无缝钢管\\8\"S-STD\\A106B\\B36.19/B36.10","送宁波巨化：8''Seamless, Pipes, ASME B36.10, ASTM A106 Gr.B, BE,S-STD",{"v":25,"d":"25.00"},"M",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[59,"碳素无缝钢管\\1\"S-STD\\A106B\\B36.10M","送宁波巨化：1''Seamless,Pipes,ASME B36.10,ASTM A106 Gr.B,PE,S-STD",{"v":80,"d":"80.00"},"M",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[60,"碳素无缝钢管\\2\"S-STD\\A106B\\B36.19/B36.10","送宁波巨化：2''Seamless, Pipes,ASME B36.10,ASTM A106 Gr.B,BE,S-STD",{"v":30,"d":"30.00"},"M",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
[61,"碳素无缝钢管\\4\"S-STD\\A106B\\B36.19/B36.10","送宁波巨化：4''Seamless, Pipes, ASME B36.10, ASTM A106 Gr.B, BE，S-STD",{"v":250,"d":"250.00"},"M",{"$nulls":3},"不允许山东管"]
["总计",null,null,{"v":59835.03999999999,"d":"59,835.04"}]
["结算方式及期限："]
["货款支付:货款支付使用银行电子承兑汇票。 标的物全部到货经现场验收，检测合格后，供方提供全额13%增值税发票，以开票为期，1个月需方向供方支付合同总金额100%的到货款"]
[]
["验收标准："]
["1.供方每次交货的规格型号与数量或重量必须准确，送货品牌、规格型号、数量等信息与合同一致。需方质检员按合同约定验收标的物的外观、数量、重量、型号、规格等项目，如有异议，需方应在到货后15个工作日内向供方书面提出。"]
["2.供方每次发货必须提供需方要求的质量合格证和第三条规定的相关资料，否则需方可拒收、拒验。"]
["3.需方可能对到货物资进行物理、化学性能检测，检测费用由供方承担。若经国家认可的检测机构检测，不符合质量标准或标的物不满足需方的技术条件，由供方承担由此造成的一切损失，需方有权选择退、换全部合同标的物并保留向供方索赔的权利。"]
["4.当货物送交至需方指定地点由需方验收合格后的灭失和损坏由需方负责，但供方应对由于自身或产品固有的缺陷造成的损坏或灭失承担全过程的责任，在此之前的灭失和损坏由供方负责。"]
["5.货物到货后，经检验不合格的，供方应按需方要求及时处置，承担由此造成的相关费用。"]
["6.货物入库验收、发票付款和出入库并不意味着对产品质量的接受。"]
["7.供方到达卸车点需服从所在区域的安全管理，听从区域现场的安排，配合卸车。"]
["8.实际到货过磅结算，过磅费用由供方承担，磅差国家标准（千分之三）范围内以到货单上的重量为准，超出则以实际过磅重量为准。"]
["违约责任："]
["1.未得到需方书面许可，供方不得将销售给需方的产品委托给第三方生产；否则，需方有权终止协议。"]
["2.因产品包装不符合包装规定，需方有权要求赔偿损失。"]
["3.在检验、测试和组装阶段发现供方提供的产品不符合规定要求，需方出具不合格品情况说明，供方根据需方要求及时处理，需方同时保留索赔权利。"]
["4.供方逾期供货，因供方原因迟延供货的，每迟延一天，供方应当按合同总额的0.5%支付需方违约金，最终不超过合同总金额的 20 %。供方迟延供货超过15日的，需方有权解除合同，同时需方保留进一步索赔的权利。"]
["5.如因供方原因在一年内出现三次及以上延迟供货或质量不符合约定的，需方有权解除与供方的供货合作。"]
["6.违约方应赔偿违约导致守约方产生的所有损失（包括但不限于诉讼费、律师代理费、差旅费等实现债权而发生的合理费用）。"]
["7.不可抗力：一方发生了不可抗力事件不负违约责任，但必须用电话、传真等将事件及时通知对方，并应在事件发生后14天内将有关机构出具的不可抗力事件确实存在的证明文件提交对方；如果不可抗力事件之影响超过30天，双方应协商合同变更、继续履行或者终止履行的事宜。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}